|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A**  **CØ ideen**  Tænk ud af boxen  Produkt  Proces  Innovation | **B**  **Analyse af ideen**  Pos. /neg. aspekter  Miljø  Funktion  Økonomi | **C**  **Realisering**  Nye partnerskaber  Implementering i Lisbjerg hvordan | **D**  **Videre brug**  Partnerskab  Markedsføring  Salg – export  Regelbarrierer |
| **Ringgårdens aktuelle byggesag i Lisbjerg** | Genbrugsfliser i fælleshus | Overkommeligt projekt, skaber identitet i fælleshuset, hvorimod det kan være svært at skaffe til alle boliger | Bygherren og/eller arkitekten skal finde genbrugsfliserne. Arkitekten oplyser hvor mange m2 vægfliser, hvor mange m2 gulvfliser (incl. et lille reparationsdepot) | Kan blive et billede på bebyggelsens CØ profil - Arkitekten ser det som en mulighed i kommende projekter |
| Affaldsseparering i hver bolig arkitektonisk indpasset | Systemer er på markedet, vil forbedre brugskvaliteten af boligen. | NCC kan medtage dette |  |
| Nedknust asfalt som underlag for faste belægninger | Asfaltaffaldsmængderne er et volumenproblem – bjerge af asfalt | NCC har selv depoter af asfaltaffald i organisationen. Evt. miljørisici undersøges af landskabsarkitekten | Det er teknisk muligt nu |
| Sikre mulighed for legeplads på del af P-plads (ende mod vest) |  |  |  |
| Komposteringsmulighed for veg. Affald i bebyggelsen |  |  |  |
| Genbrugsmateriale i gabioner | tegl/beton/træ er muligheder - | Landskabsarkitekten vurderer mulighederne |  |
| Leasede solceller | Vedligehold placeret hos prof partner |  |  |
| Solcelledrevet strålevarme ved overdækket tørreplads ved hver bolig | For at minimere behovet for tørretumbler |  |  |
| Aluvinduer, med optimal genbrugs-/recirkuleringsmulighed | Klar lak er minimum for sikring af OK overflade, det skal undersøges om genbrugspotentialet er afhængigt af valg af farve og behandlingstype. | NCC undersøger dette |  |
| Mulighed for at leje en hønsegård | Skal drøftes med Aarhus kommune |  |  |
| Dyrkningshaver, grøntsagsdyrkning (urbane haver) højbede af genbrugsmaterialer til disposition for lejerne | Der er i lokalplanen indsat mulighed for anlæg af nyttehaver i vestsiden af grunden |  |  |
| Genbrug af regnvand ved hver boligblok til vanding mm |  |  |  |
| Overskudsmuld fra byggeriet lægges i korrekt depot til brug i dyrkningshaver/højbede |  |  |  |
| Punktfundering (skruer/beton) for minimeret betonmængde i byggeriet |  |  |  |
| Uderumsmøblering af genbrugsmaterialer |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Lisbjerg Bydel generelt** | Nedknust asfalt som underlag for befæstede veje og stier | Asfaltaffald er et volumenproblem |  |  |
| Elbil og elcykel lejemuligheder i bebyggelsen, ladestandere |  |  |  |
| Al overskudsjord genbruges lokalt |  |  |  |
| Regnvand opsamles – delvist genbrug til vanding/ledes i åbne render til regnvandsbassiner i bebyggelsen  Lokalplan som tillader hønsehold |  |  |  |
| Lokalplaner som tillader bålpladser |  |  |  |
| Lokalplankrav generelt om mulighed for udlæg af dyrkningshaver |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Idegenerering WS Cirkulær Økonomi 12.08.15